**关于东院应急消毒供应中心装饰装修项目**

**承包单位的需求文件**

东院应急消毒供应中心装饰装修项目，承包单位的要求如下：

1. 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
2. 近年内有过或正在从事相似工程业绩
3. 近3年内经营及相关活动中无不良记录。

四、提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

1. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质；
2. 招标范围：对东院应急消毒供应中心进行装饰装修。

招标说明：

1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担。

2、本项目的施工工期要求为60天内完成。

3、本次项目限价95万元，工作量清单详见附件。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书后30工作日内委托有资质的审价单位出具审价报告，在双方确认审价报告后支付相应费用。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求：

1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版。

提交时间：2023年7月18日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号后勤楼203室

后勤保障部

2023.7.14

附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备 注** |
| **一** | **装修工程** | | | | |
| 1 | 彩钢板隔墙 | 50mm岩棉夹心净化彩钢板，钢板厚度为0.476mm | 348 | m² |  |
| 2 | 彩钢板吊顶 | 50mm流氧镁夹心净化彩钢板，钢板厚度为0.476mm | 168 | ㎡ |  |
| 3 | 彩钢板铝合金辅材 | 表面阳极处理，含槽铝,R角收边及大圆弧立柱 | 554 | m² |  |
| 4 | 一次水泥自流平 |  | 168 | m² |  |
| 5 | PVC地坪 |  | 168 | ㎡ |  |
| 6 | 单开钢制门 | 900\*2100，带锁带拉手 | 10 | 樘 |  |
| 10 | 双开子母钢制门 | 1200\*2100，带锁带拉手 | 3 | 樘 |  |
| 10 | 双开钢制门 | 1500\*2100，带锁带拉手 | 1 | 樘 |  |
| 11 | 防火门 | 1500\*2100 | 3 | 樘 |  |
| 12 | 固定观察窗 | 双层玻璃 | 10 | ㎡ |  |
| 13 | 不锈钢加工件 |  | 30 | ㎡ |  |
| 14 | 石膏板隔墙 | 75#龙骨,双面石膏板,隔音棉 | 33 | ㎡ |  |
| 15 | 墙面批腻子 | 一底两面 | 66 | ㎡ |  |
| 16 | 墙面涂料 |  | 66 | ㎡ |  |
| 17 | 电动升降传递窗 |  | 个 | 2 |  |
| 18 | 六单元双门互锁传递窗 |  | 组 | 1 |  |
| 19 | 实木门 | 900\*2100\*45 | 3 | 樘 |  |
| **二、其它及拆除部分** | | | | | |
| 1 | 开门洞 |  | 2 | 个 |  |
| 2 | 砖墙拆除 |  | 45 | m² |  |
| 3 | 石膏板吊顶拆除 |  | 140 | ㎡ |  |
| 4 | 房间管道拆除 |  | 1 | 式 |  |
| 5 | 污物进口水泥基础 |  | 8 | m3 |  |
| 6 | 空调外机支架 |  | 7 | 套 |  |
| 7 | 降温池开挖 |  | 5 | m3 |  |
| 8 | 降温池砌墙砖 |  | 20 | m² |  |
| 9 | 降温池水泥粉刷 |  | 20 | m² |  |
| 10 | 降温池水泥盖板及通气口 |  | 4 | m² |  |
| 11 | 建筑垃圾清运 |  | 20 | 车 |  |
| 三 | 通风工程 | | | | |
| 1 | 新风机 | 风量:1000M3/H | 1 | 台 |  |
| 2 | 新风机 | 风量:1200M3/H | 2 | 台 |  |
| 3 | 排风机 | 风量:1200M3/H | 1 | 台 |  |
| 4 | 排风机 | 风量:1500M3/H | 2 | 台 |  |
| 5 | P镀锌铁风管 | 0.5mm | 80 | M2 |  |
| 6 | 手动风阀 | φ110 | 6 | 个 |  |
| 7 | 手动风阀 | φ200 | 10 | 个 |  |
| 8 | 手动风阀 | φ250 | 4 | 个 |  |
| 9 | 散流器 | 200\*200 | 4 | 个 |  |
| 10 | 散流器 | 300\*300 | 4 | 个 |  |
| 11 | 回风百叶窗 | 200\*200 | 4 | 个 |  |
| 12 | 回风百叶窗 | 300\*300 | 4 | 个 |  |
| 13 | 防震垫 |  | 24 | 个 |  |
| 14 | 主管支架 |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 进风口软接 | 与风机配套 | 12 | 个 |  |
| 16 | 设备排气 | ф110不锈钢 | 40 | 米 |  |
| 17 | 空气净化器 |  | 3 | 套 |  |
| 18 | 进出风口风帽 | 与风机配套 | 10 | 个 |  |
| 19 | 辅材 | 螺丝 脚手架 焊条 密封棉 | 1 | 项 |  |
| 四 | 强电工程 | | | | |
| 1 | 吸顶式洁净灯 | 48W 220V (LED光源)1200\*300 | 20 | 盏 |  |
| 2 | 吸顶式洁净灯 | 48W 220V(LED光源)600\*300 | 6 | 盏 |  |
| 3 | 应急电源 |  | 4 | 套 |  |
| 4 | 安全指示牌/指示出口 | 安全指示 | 4 | 个 |  |
| 5 | 单联单控开关 | 250V/10A | 12 | 个 |  |
| 6 | 双联单控开关 | 250V/10A | 3 | 个 |  |
| 7 | 单联双控开关 | 250V/10A | 2 | 个 |  |
| 8 | 安全二三极插座 | 250V/10A；带接地安全密闭型插座 | 40 | 个 |  |
| 9 | 底盒 | F86 | 61 | 个 |  |
| 10 | 接线盒 | PVC | 200 | 个 |  |
| 11 | 电源电线 | ZR-BV-2.5 | 1500 | 米 |  |
| 12 | 电源电线 | ZR-BV-4 | 500 | 米 |  |
| 13 | PVC线管 | DN20 | 600 | m |  |
| 14 | 镀锌桥架 | 200\*100\*1.0 | 40 | m |  |
| 15 | 空调电缆线 | 3\*25+2\*10 | 30 | m |  |
| 16 | 清洗机电缆 | 3\*16+2\*6 | 60 | m |  |
| 17 | 超声波电缆 | 3\*16+2\*6 | 90 | m |  |
| 18 | 灭菌器电缆 | 5\*6 | 30 | m |  |
| 19 | 等离子电缆 | 5\*4 | 30 | m |  |
| 20 | 干燥柜电缆 | 3\*16+2\*6 | 60 | m |  |
| 21 | 水处理设备 | 5\*6 | 30 | m |  |
| 22 | 送排风机电缆 | 3\*2.5 | 60 | m |  |
| 23 | 空气净化器电缆 | 3\*2.5 | 60 | m |  |
| 24 | 动力电缆 | 3\*120+2\*70 | 35 | m |  |
| 25 | 空调控制柜 |  | 1 | 个 |  |
| 26 | 照明插座电箱 |  | 1 | 个 |  |
| 27 | 送排风机控制柜 |  | 3 | 个 |  |
| 28 | 动力控制柜 |  | 1 | 个 |  |
| 29 | 电力电缆头 | 1.电缆头:户内铜芯电缆头五芯1kV以下终端头 2.截面面积:35mm²以下 | 20 | 个 |  |
| 30 | 管道/桥架支架 | 30\*30\*3角铁 | 60 | Kg |  |
| 31 | 系统调试 |  | 1 | 项 |  |
| 32 | 安装辅材 | 螺丝、铆钉、螺帽、螺母等 | 1 | 批 |  |
| 五 | 给排水 | | | | |
| 1 | PPR给水管 | φ25 | 60 | 米 |  |
| 2 | PPR给水管 | φ32 | 35 | 米 |  |
| 3 | 截 止 阀 | DN25 | 11 | 个 |  |
| 4 | 截 止 阀 | DN32 | 1 | 个 |  |
| 5 | PP排水管 | φ50 | 30 | 米 |  |
| 6 | PP排水管 | φ75 | 60 | 米 |  |
| 7 | 不锈钢排水管 | φ50 | 12 |  |  |
| 8 | 不锈钢排水管 | φ100 | 35 |  |  |
| 9 | 存水弯 | φ50 | 17 | 个 |  |
| 10 | 不锈钢地漏 | φ50 | 6 | 个 |  |
| 11 | 排水管根部防水 | 根部堵漏王封堵 | 23 | 个 |  |
| 12 | 地面开槽 | 200\*200\*400 | 30 | M |  |
| 13 | 地沟填堵 | 200\*200\*400 | 30 | 式 |  |
| 14 | 辅材 | 管线配件、角阀辅材等 | 1 | 项 |  |
| 六 | 空调工程 | | | | |
| 1 | 空调机组 | 5P嵌入式天花机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 空调机组 | 2P嵌入式天花机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 无接缝铜管 | ∅6.4 | 40 | 米 |  |
| 4 | 无接缝铜管 | ∅12.7 | 85 | 米 |  |
| 5 | 无接缝铜管 | ∅19.1 | 45 | 米 |  |
| 6 | 橡塑保温管 | ∅6.4 | 36 | 米 |  |
| 7 | 橡塑保温管 | ∅12.7 | 76 | 米 |  |
| 8 | 橡塑保温管 | ∅19.1 | 40 | 米 |  |
| 9 | 冷凝排水管 | PVC∅25（含15mm橡塑保温） | 60 | 米 |  |
| 10 | 冷凝排水管 | PVC∅32（含15mm橡塑保温） | 30 | 米 |  |
| 11 | 内外机连接信号线 |  | 100 | m |  |
| 12 | 原装线控器 |  | 7 | 只 |  |
| 13 | 铜管管道/排水管支吊架 |  | 30 | 套 |  |
| 14 | 其他辅材 | （焊条、接头、氮气、氟利昂等） | 1 | 项 |  |
| 15 | 空调系统调试费 |  | 1 | 组 |  |
| 七 | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 门禁主机 | 密码+刷卡+软件 | 4.00 | 套 |  |
| 2 | 门禁电源控制器 |  | 4.00 | 套 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 抗拉力≥280KG | 4.00 | 个 |  |
| 4 | IC卡 | 白色 | 20.00 | 张 |  |
| 5 | 系统调试 |  | 1.00 | 项 |  |
| 6 | 网线 | 六类网线 | 500.00 | 米 |  |
| 7 | 控制电线 | NH-RVV-2\*1.0 | 100.00 | 米 |  |
| 8 | 控制电线 | NH-RVV-3\*1.0 | 100.00 | 米 |  |
| 9 | PVC线管 | DN20 | 50.00 | 米 |  |
| 10 | 桥架 | 100\*50 | 30.00 | 米 |  |
| 11 | 管道/桥架支架 | 30\*30\*3角铁 | 35.00 | KG |  |
| 12 | 安装辅材 | 螺丝、铆钉、螺帽、螺母等 | 1.00 | 项 |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件二：报价汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价汇总表** | | | | | |
| 1 | 装修工程 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 通风工程 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 强电工程 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 给排水工程 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 空调工程 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 弱电工程 | 1 | 项 |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |
|  | 税 金 | 1 | 项 |  |  |
|  | 运 费 | 1 | 项 |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |
|  | **总 计** | **A+B** |  |  | **人民币（大写）：** |