## 上海市第一妇婴保健院安保技防设施硬件

## 询价采购文件

上海市第一妇婴保健院后勤保障部邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价要求参见本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

1. 项目编号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目标号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | BZB-2024-001 | 上海市第一妇婴保健院  安保技防设施硬件采购 | 批 |

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》（附件1）

（三）报价人须知：

1、询价响应文件截止时间：2024年9月6日16:00，逾期递交的询价文件恕不接受。

2、递交地点：上海市沪南路550号行后勤楼203室 杨老师 20261306

3、项目要求：报价人提供的设备必须是全新、原装。报价应包括运输、安装及相关材料等。

4、此次招标为单价招标，数量按实结算，最终结算金额不得超过10万整。

5、本采购项目执行期间为合同签订日起至2024年年底。

（四）递交材料要求

1、报价清单（附件2） 1份

2、营业执照及相关资质、证明文件（盖章） 1份

3、医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺（盖章） 1份

4、裁判文书网截屏（盖章）需显示截屏日期 1份

5、售后服务内容及措施说明（格式自拟）

上海市第一妇婴保健院

后勤保障部

2024年9月2日

**附件1：**

《询价项目要求明细表》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 硬盘 | 单盘容量：6TB；  缓存：256MB；  转速：7200RPM；  硬盘接口：SATA | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 单盘容量：4TB；  缓存：256MB；  转速：7200RPM；  硬盘接口：SATA | 块 | 1 |  |
| 3 | 200万网络半球摄像机 | l 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  l 可输出200万(1920×1080)@25fps  l 支持H.265编码，压缩比高，超低码流  l 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  l 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  l 音频异常侦测，外部报警  l 支持报警3进2出，音频1进1出，128G SD卡  l 支持DC12V/AC24V供电方式，方便工程安装  l 支持IP66防护等级 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 4 | 200WM网络枪机摄像机 | l 采用高性能200W万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  l 最大可输出200万(1920\*1080)@25fps  l 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输  l 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  l 支持报警2进1出，音频1进1出，RS485，128G Micro SD卡，内置MIC  l 支持AC24V/DC12V/POE供电方式  l 支持断网续传 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 5 | 2.7-13.5MM高清镜头 | 像面尺寸：1/2.7英寸；  镜头焦距：2.7mm～12mm；  镜头像素：400W；  光圈孔径：F1.6；  接口类型：CS；  工作温度：-30~+70℃；  认证：三所；  光圈驱动方式：DC-iris；  镜头类型：变焦 | 个 | 1 | 上海地标 |
| 6 | 室镜头5-50MM | 像面尺寸：1/2.7英寸；  镜头焦距：5mm～50mm；  镜头像素：600W；  光圈孔径：F1.6；  接口类型：CS；  工作温度：-30~+70℃；  认证：三所；  光圈驱动方式：DC-iris；  镜头类型：变焦 | 个 | 1 | 上海地标 |
| 7 | 人脸半球摄像机 | l 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率  l 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计  l 人脸检测：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取  l 人数统计：支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用  l 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计  l 采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  l 可输出200万(1920×1080)@25fps  l 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输  l 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  l 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  l 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡，内置MIC  l 支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A，方便工程安装  l 支持IP66防护等级 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 8 | 人脸枪机摄像机 | l 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率  l 支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别  l 支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能  l 支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照  l 支持人脸计数及实时OSD叠加  l 支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能  l 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计  l 支持五码流功能，三路高清视频显示  l 采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  l 最大可输出200万(1920×1080)@25fps  l 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输  l 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印  l 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  l 支持报警2进2出，音频2进1出，1路内置MIC，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡  l 支持AC24V/POE/DC12V供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 9 | 人脸镜头3.7-16mm | 像面尺寸：1/1.7英寸；  镜头焦距：3.7mm~16mm；  镜头像素：1200W；  光圈孔径：F1.5；  变焦控制：手动；  光圈控制：DC-Iris；  接口类型：CS；  工作温度：-30℃~+70℃；  执行标准：GB/T 9917.1-2002 | 个 | 1 | 上海地标 |
| 10 | 室外护罩 | 产品尺寸为404(L)\*164(W)\*132(H)  视窗尺寸为100（L)\*80(W)  采用铝合金材质，不易生锈  白色、重量为2.5kg、采用侧开打开方式  支持最大255mm(L)×90mm(W)×83mm(H)安装  支持吊装，壁装，面装安装方式  支持IP67防护等级  支持温度范围在-30℃~+60℃，湿度≤90%的环境下工作 | 套 | 1 |  |
| 11 | 安装支架 | 外观颜色：白色；、承重：5.0kg；、安装方式：壁装；  适配机型：请参考选型；、行标准：Q/DXJ 064-2018 | 套 | 1 |  |
| 12 | 单门禁锁 | 产品款式：磁力锁；  外壳材料：铝合金；  表面工艺：电镀拉丝；  安全类型：断电开门；  最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；  电源：不标配；  供电方式：DC 12V 650(mA)；  产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm；  工作温度：-20℃～+55℃；  工作环境：室内；  安装方式：明装 | 把 | 1 |  |
| 13 | 双门禁锁 | 产品款式：磁力锁；  外壳材料：铝合金；  表面工艺：电镀拉丝；  安全类型：断电开门；  最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；  电源：不标配；  供电方式：DC 12V 500X2(mA)；  产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm；  工作温度：-20℃～+55℃；  工作环境：室内；、安装方式：明装 | 把 | 1 |  |
| 17 | 双门禁控制器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；  网络协议：IPv4;UDP;TCP；  OSDP协议：支持；  是否支持SDK：支持；  产品款式：C款铁箱型；  蜂鸣器：支持；  外壳材料：SECC钢板；  远程验证：支持；  用户容量：100000；  指纹容量：3000枚；  卡片容量：100000张；  存储记录数量：500000条；  RS-485接口：5个RS-485接口；  韦根接口：4路韦根接口；  网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；  报警输入：6路（开关量）；  报警输出：4路（继电器）；  门状态检测：2路；  供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）；  防护等级：IP20;Ik04 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 18 | 四门禁控制器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；  网络协议：IPv4;UDP;TCP；  OSDP协议：支持；  是否支持SDK：支持；  产品款式：C款铁箱型；  蜂鸣器：支持；  外壳材料：SECC钢板；  远程验证：支持；  用户容量：100000；  指纹容量：3000枚；  卡片容量：100000张；  存储记录数量：500000条；  RS-485接口：9个RS-485接口；  韦根接口：8路韦根接口；  网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；  报警输入：8路（开关量）；  报警输出：8路（继电器）；  门状态检测：4路；  供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）；  防护等级：IP20;Ik04 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 19 | 24口交换机 | 二层网管交换机；  交换容量：336 Gbps，包转发率：108 Mpps；  24个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口；  1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式；  工作温度：-5℃～45℃；  支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口；  支持端口链路聚合；、支持IRF2智能弹性架构；  支持STP/RSTP/MSTP环网协议；、支持QoS、ACL、端口和流镜像；  支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 20 | 存储服务器(48盘位） | 主处理器：64位高性能多核处理器；  操作系统：国产操作系统；、控制器：单控制器；  高速缓存：标配16GB，可扩展至64GB；  视频直存（私有协议）：最大支持768路（2048Mbps）前端接入、存储、转发，48路（96Mbps）网络回放；  硬盘接口：48个；SATA；SAS；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR；（硬盘型号参考配套产品） | 台 | 1 | 上海地标 |
| 21 | 室内六类网线（305米） |  | 箱 | 1 |  |
| 22 | 室外防水网线 | 材质：无氧铜(99.97%)；  材质：透明聚酯带；  材质：聚酯纤维；  导体结构：0.57 mm±0.01mm；  线规：23AWG；  绝缘材质：HDPE；  护套材料：MDPE；  护套颜色：黑色；  长度：305 m±2m；  执行标准：YD/T 3296.2-2018；  绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕；  包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2） | 台 | 1 |  |
| 23 | 4口POE交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 24 | 8口POE交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 25 | 55寸拼接屏 | 1、产品尺寸：55英寸  2、双边拼缝：3.5mm  3、分辨率：1920\*1080  4、亮度：500cd/m2  5、输入接口：VGA(D-Sub)\*1、CVBS(BNC)\*1、DVI-D\*1、HDMI\*1、RS232(RJ45)\*1、USB（升级和多媒体）\*1  6、输出接口：RS232(RJ45)\*1 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 26 | 46寸拼接屏 | 1、产品尺寸：46寸  2、双边拼缝：3.5mm  3、分辨率：1920\*1080  4、亮度：500cd/m2  5、输入接口：VGA(D-Sub)\*1、CVBS(BNC)\*2、DVI-D\*1、HDMI\*1、RS232(RJ45)\*1、USB（升级和多媒体）\*1  6、输出接口：CVBS(BNC)\*2、RS232(RJ45)\*1 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 27 | 9路解码器 | 视频标准：MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；  画面分割：支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割；  解码能力：每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码；  视频输出路数：9路 | 台 | 1 | 上海地标 |
| 28 | 15路解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；  视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；  解码能力：整机解码支持8路32MP@25fps（仅H.265支持）/28路12MP@25fps/40路8MP@25fps/56路6MP@25fps/72路5MP@25fps/72路4MP@30fps/112路3MP@25fps/144路1080p@30fps/400路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；  视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口；  视频输出路数：16路HDMI | 台 | 1 | 上海地标 |
| 29 | 校时服务器 | 授时精度 ＜1 ms 操作系统 Linux OS 服务器同步精度 ＜1us 接口配置 1 个Console 设置口 1个USB口 4个10/100/1000M自 适应以太网接口 授时容量 ≥10000 次/秒 ，最高可达25000次/秒 网络协议 RFC 1119/1305 NTP v2/v3/v4 RFC 1769/2030 SNTP v2/v3/v4 10M/100M/1000M 自适应以太网 TELNET ， SSH ，FTP ，DHCP 高可靠性 双路220V冗余电源 支持双机热备 支持网卡绑定 | 台 | 1 |  |
| 30 | 400W地标枪机摄像机 | l 采用高性能400W万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  l 最大可输出400万(2560\*1440)@25fps  l 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输  l 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  l 支持报警2进1出，音频1进1出，RS485，128G Micro SD卡，内置MIC  l 支持AC24V/DC12V/POE供电方式  l 支持断网续传 | 台 | 1 |  |
| 31 | 400W地标半球摄像机 | l 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  l 可输出400万(2560×1440)@25fps  l 支持H.265编码，压缩比高，超低码流  l 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  l 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  l 音频异常侦测，外部报警  l 支持报警3进2出，音频1进1出，128G SD卡  l 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装  l 支持IP66防护等级 | 台 | 1 |  |
| 32 | 400W全彩摄像机 | 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)  采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps  支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输  内置高效暖光补光灯，最大监控距离40米  支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  内置MIC  支持DC12V/POE供电方式  支持IP67防护等级 | 台 | 1 |  |
| 33 | 读卡器 | l 1.采用 PC 材质、亚克力面板，IP66 防护等级，适用于室内、室外场景  l 2.非接触式读卡，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列  号  l 3.支持刷卡开门模式  l 4.支持 RS485 和韦根通信协议  l 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能  l 6.支持防拆报警  l 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保  设备长期运行  l 8.所有连接端口均具 | 台 | 1 |  |
| 34 | 开门按钮 | 专业电路设计，无机械故障  可采用防火阻燃材料，安装方便  五十万次抗疲劳测试，经久耐用 | 个 | 1 |  |
| 35 | 发卡器 | 采用 PC+ABS 材质，适用于室内  l 支持 Mifare 卡（IC 卡）刷卡  l 支持 USB2.0 接口，即插即用，无需安装驱动  l 发卡成功或失败有双色 LED 指示灯和蜂鸣器提示  l 适配平台：SmartPSS Plus、ICC、8900 平台  l 适用于园区、高档写字楼、金融大楼、保险大楼、学校、工厂、场馆、CBD 商  务中心、高档住宅区、高级政府部门、海事局等场所 | 台 | 1 |  |

**附件2**

**报价清单**

投标人名称： 国别/地区： 采购编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | 品牌/型号 | **投标报价**  **（单价）** | **交货期（天）** | **质保期** |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：报价使用货币及单位：人民币（元），报价保留到小数点后2位，如超出小数点后2位，则四舍五入。投标人所报价格为含税、配送费用等的全包价。

投标人代表签字（联系方式）

日期：

**附件3 医疗卫生机构廉洁购销承诺**

公司名称：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经院方、公司方协商，同意签订本承诺，并共同遵守：

一、双方按照国家相关法律法规之规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、院方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

  三、院方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。院方工作人员不得参加公司方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向公司方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受公司方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

  四、严禁院方工作人员利用任何途径和方式，为公司方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为公司方统计提供便利。

1. 公司方不得以回扣、宴请等方式影响院方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、公司方指定   作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到院方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到院方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

  七、公司方如违反本承诺，一经发现，院方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如公司方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

  八、本承诺作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

  九、本承诺一式肆份，院方执叁份、公司方执壹份，院方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

承诺方（盖章）：

法定代表人或其授权代表人：