**关于东院示范性研究型病房随访室及辅助用房装饰装修项目**

**承包单位需求文件**

为配合示范性研究型病房，配套随访室及辅助用房装饰装修项目，承包单位的要求如下：

1. 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
2. 近年内有过或正在从事相似工程业绩
3. 近3年内经营及相关活动中无不良记录。
4. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质；
5. 招标范围：东院示范性研究型病房随访室及辅助用房装饰装修。

六、招标说明：

1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担。

2、本项目的施工工期要求为20天。

3、本次项目限价10万元，工作量清单详见附件。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书后30工作日内委托有资质的审价单位出具审价报告，在双方确认审价报告后支付相应费用。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求：

1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版。

5、投标文件必须密封并盖骑缝章。

提交时间：2024年9月9日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号后勤楼203室

 上海市第一妇婴保健院

 后勤保障部

 2024.9.5

附件：工作量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 拆除地面卷材 | m2 | 26.2 |  |
| 2 | 自流平地坪 | m2 | 24.5 |  |
| 3 | PVC地面卷材 | m2 | 26.2 |  |
| 4 | 踢脚线卷材压条 | m | 22.1 |  |
| 5 | 拆除龙骨石膏板吊顶 | m2 | 24.5 |  |
| 6 | 拆除1砖墙，混合砂浆 | m2 | 2.1 |  |
| 7 | 拆除混凝土构造柱 | m3 | 0.12 |  |
| 8 | 拆除护墙板 | m2 | 22.3 |  |
| 9 | 拆除双开门 | 樘 | 1 |  |
| 10 | 拆除面盆立式 | 只 | 1 |  |
| 11 | 新做轻钢龙骨隔墙 | m2 | 8.9 |  |
| 12 | 隔墙纸面石膏板双层 | m2 | 8.9 |  |
| 13 | 玻璃面贴膜 | m2 | 8.9 |  |
| 14 | 新做吊顶基层轻钢龙骨 | m2 | 24.5 |  |
| 15 | 吊顶面层纸面石膏板双层 | m2 | 24.5 |  |
| 16 | 新墙面抹灰乳胶漆 | m2 | 86.2 |  |
| 17 | 平顶抹灰乳胶漆 | m2 | 39.7 |  |
| 18 | 安装防盗门 | m2 | 2.9 |  |
| 19 | 新开门樘 | 樘 | 1 |  |
| 20 | 墙面砂浆修粉 | m2 | 3.6 |  |
| 21 | 安装不锈钢折叠门 | m2 | 1.92 |  |
| 22 | 空调设备基础 | 个 | 1 |  |
| 23 | 钢化双层玻璃开孔调换 | 块 | 1 |  |
| 24 | 增加消防喷淋管道 | 项 | 1 |  |
| 25 | 安装检修孔 | 只 | 1 |  |
| 26 | 安装风口 | 只 | 2 |  |
| 27 | 安装嵌入式灯具 | 套 | 2 |  |
| 28 | 安装筒灯 | 套 | 5 |  |
| 29 | 安装10A插座 | 只 | 37 |  |
| 30 | 安装16A插座 | 只 | 8 |  |
| 31 | 安装开关面板 | 只 | 4 |  |
| 32 | 安装暗盒 | 只 | 57 |  |
| 33 | 安装灯头盒 | 只 | 3 |  |
| 34 | 墙面开槽 | m | 30.1 |  |
| 35 | 墙槽修补 | m | 30.1 |  |
| 36 | 安装20电线管 | m | 351.2 |  |
| 37 | 2.5mm2单芯线安装 | m | 960.6 |  |
| 38 | 4mm2\*5芯电缆安装 | m | 33.5 |  |
| 39 | 安装电箱 | 套 | 1 |  |
| 40 | 安装16A三相空气开关 | 套 | 1 |  |
| 41 | 安装塑料线槽 | m | 28.2 |  |
| 42 | 安装监控 | 只 | 1 |  |
| 43 | 安装网络插座 | 只 | 22 |  |
| 44 | 安装网线 | m | 482.6 |  |
| 45 | 安装双层成品进口树脂隔断10mm | 套 | 2 |  |
| 46 | 隔断基础面层不锈钢 | m | 6.96 |  |
| 47 | 零星大理石修补 | m2 | 0.32 |  |
| 48 | 安装5匹变频2级380V空调 | 套 | 1 |  |