**上海市第一妇婴保健院**

**厨房油烟排放系统清洁维护保养项目需求文件**

**一、招标详情**

1. 维保内容：

上海市第一妇婴保健院西院油烟排风机、净化器各1台，普通油烟罩10米，淋油板10米，横油烟管道18米，竖油烟管道20米；东院油烟排风机、净化器各2台，普通油烟罩18米，淋油板18米，带前置净化器油烟罩18米，横油烟管道67米。具体分布如下：

**（1）西院：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工程名称** | **工程量** | **备注** |
| 普通油烟罩 | 10米 |  |
| 淋油板 | 10米 |  |
| 横油烟管道清洗 | 18米 |  |
| 竖油烟管道清洗 | 20米 |  |
| 鼓风机 | 1台 |  |
| 净化器 | 1台 |  |

**（2）东院：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工程名称** | **工程量** | **备注** |
| 普通油烟罩 | 18米 |  |
| 淋油板 | 18米 |  |
| 带前置净化器油烟罩 | 18米 |  |
| 横油烟管道清洗 | 67米 |  |
| 鼓风机 | 2台 |  |
| 净化器 | 2台 |  |

**（3）易损件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **费用名称** | **名称** | **备注** |
| 易损件 | 净化器网盘 |  |
| 前置驱动电机 |  |
| 运输费 |  |  |

2. 服务要求：

（1）所有风机、油烟净化器、排油烟管道必须由专业油烟清洁保养人员施工作业，风机和管道内油垢需清除彻底，净化器需用专用药水清洁保养。

（2）工程完工后需由招标方项目工程部检查验收，验收合格后方可算竣工。

（3）工程结束后施工方需提供清洗报告。

（4）施工方在施工作业时必须由专业持证上岗人员规范操作，尤其是管道内作业时必须配有专业工具，以保障施工安全，在施工过程中发生的一切安全责任事故招标方概不负责。

3. 项目地点：上海市静安区长乐路536号、上海市浦东新区高科西路2699号

4. 项目限价：25万元

5. 服务期限：2年。

**二、投标单位要求**

1.有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》；

2.近3年内经营及相关活动中无不良记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

3.提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

**三、投标文件要求**

1.参与单位的营业执照、资质及法人证书等；

2.回复文件（内容主要为报价、服务承诺、方案、类似业绩、项目经理简历等）；

3.中国裁判文书网犯罪记录查询；

4.同一个项目发现两家或者两家以上的报名单位，其单位法人、股东及受益人为同一人，则上述单位的投标文件作废，并列入我院黑名单。

5.本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担，中标单位需支付专家评审费用人民币5000元整；

6.投标文件都不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任；

7.包装要求：所有纸质文件一式三份和电子文档（盖版章）须统一放入不透明文件袋，且在缝隙四周处盖上骑缝章。

提交时间：2025年08月11日 下午16:00之前。

递交地点：高科西路2699号后勤保障部。

上海市第一妇婴保健院后勤保障部

2025.8.7