**关于东院样本库实验室二期改造项目**

**承包单位的需求文件**

我院东院样本库实验室二期改造项目，承包单位的要求如下：

1. 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
2. 近年内有过或正在从事相似工程业绩
3. 近3年内经营及相关活动中无不良记录。
4. 提交中国裁判文书网犯罪记录查询。
5. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质。

招标范围：对我院东院样本库及实验区域进行改造，工作量清单详见附件。

招标说明：

1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担。

2、本项目的施工工期要求为30天内完成。

3、本次项目限价90万元，工作量清单详见附件（清单中的工作量为暂估，具体工作量以实际为准）。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书后30工作日内委托有资质的审价单位出具审价报告，在双方确认审价报告后支付相应费用。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求：

1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版。

5、法人代表委托书

6、项目廉政责任书

提交时间：2025年3月24日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号老科研楼212室。

上海市第一妇婴保健院

2025年3月20日

附件1

**法人代表委托书**

本授权书声明： （投标商名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人的姓名、职务）为我方公司

 项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

附件2

**项目廉政责任书**

甲方：上海市第一妇婴保健院

乙方：

为了在项目中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有各项规定的特点，特订立本协议如下：

 一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉政建设的各项规定。

 二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

 三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

 四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

 五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

 六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事有关的经济活动。

 七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

 八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

 九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

 十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

 十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方本合同总金额的 l ~ 5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

十三、本廉洁协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

 甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

 法定代表人： 法定代表人：

 签约日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 附件3：工作量清单 |
|  |  | **墙体工程** |  |  |
| 1 |  011210006001 |  2\*12mm厚纸面石膏板+Q75轻钢龙骨+2\*12mm厚纸面石膏板隔墙 | m2 | 235.72 |
|  |  | **地面工程** |  |  |
| 2 |  011101001001 |  PVC地板：地面水泥找平 | m2 | 277.33 |
| 3 |  011103004001 |  2mm同质透心PVC地板 | m2 | 277.33 |
| 4 |  011102001001 |  门槛石 | m2 | 2.14 |
|  |  | **吊顶工程** |  |  |
| 5 |  011302001001 |  轻钢龙骨双层9.5mm厚防潮纸面石膏板吊顶+防水无机涂料 | m2 | 82.94 |
| 6 |  011302001002 |  600\*600白色铝扣板吊顶 | m2 | 253.39 |
|  |  | **墙面工程** |  |  |
| 7 |  011407001001 |  砌块内墙：白色无机涂料墙面PT01 | m2 | 388.66 |
| 8 |  011207001001 |  8mm厚白色抗菌医疗板墙面 | m2 | 45.8 |
|  |  | **门窗工程** |  |  |
| 9 |  010801002001 |  单扇木门带套 | m2 | 19.74 |
| 10 |  010802003001 |  甲级钢质防火门 | m2 | 12.6 |
| 11 |  010806003001 |  传递窗 | 樘 | 3 |
| 12 |  010806003002 |  收样窗口 | m | 2.1 |
| 13 |  010806003003 |  观察窗 | m2 | 5.58 |
|  |  | **其他工程** |  |  |
| 14 |  010809004001 |  大理石窗台板 | m2 | 2.5 |
|  |  | **电气工程** |  |  |
| 1 |  030412001001 |  600\*600LED面板灯 | 套 | 54 |
| 2 |  030412006001 |  1200\*150LED面板灯 | 套 | 13 |
| 3 |  030412006002 |  紫外线杀菌灯 | 套 | 6 |
| 4 |  030404034001 |  单联单控暗开关 | 个 | 21 |
| 5 |  030404034002 |  三联单控暗开关 | 个 | 1 |
| 6 |  030411004001 |  绝缘导线WDZ-BYJ4mm2 | m | 350 |
| 7 |  030411004002 |  绝缘导线WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 200 |
| 8 |  030411001001 |  紧定式镀锌钢导管JDG20 | m | 50 |
| 9 |  030411001002 |  紧定式镀锌钢导管JDG25 | m | 100 |
| 10 |  030411006001 |  接线盒 | 个 | 251 |
| 11 |  030411003001 |  镀锌电缆桥架200\*100 | m | 25.15 |
| 12 |  030404034003 |  五孔插座 | 个 | 114 |
| 13 |  030404014001 |  配电箱1 | 台 | 1 |
| 14 |  030404014002 |  配电箱2 | 台 | 1 |
| 15 |  030404014003 |  配电箱3 | 台 | 1 |
|  |  | **给排水工程** |  |  |
| 16 |  031001006001 |  聚丙烯(PP-R)塑料给水管DN25 | m | 35 |
| 17 |  031001006003 |  聚丙烯(PP-R)塑料给水管DN40 | m | 5 |
| 18 |  031001006004 |  FRPP超静音排水管DN75 | m | 35 |
| 19 |  031001006005 |  FRPP超静音排水管DN50 | m | 28 |
| 20 |  031003001001 |  全铜质截止阀DN25 | 个 | 10 |
|  |  | **喷淋系统** |  |  |
| 1 |  030901003001 |  快速响应喷头（直立式） | 个 | 75 |
| 2 |  030901001006 |  内外热镀锌钢管DN40 | m | 15 |
| 3 |  030901001007 |  内外热镀锌钢管DN32 | m | 25 |
| 4 |  030901001008 |  内外热镀锌钢管DN25 | m | 185.2 |
| 5 |  031003003002 |  信号阀DN150 | 个 | 2 |
| 6 |  031003003003 |  流量指示器DN150 | 个 | 2 |
| 7 |  031003003004 |  闸阀DN65 PN1.6MPa | 个 | 2 |
| 8 |  031003001002 |  自动排气阀DN20 | 个 | 2 |
| 9 |  030901008001 |  试水阀DN25 | 组 | 2 |
| 10 |  030901008002 |  末端试水装置DN25 | 组 | 2 |
| 11 |  031002001001 |  管道支架制作安装 | kg | 100 |
| 12 |  030905002001 |  消防水系统调试(消火栓、喷淋） | 系统 | 1 |
|  |  | **火灾报警系统** |  |  |
| 13 |  030904001001 |  感烟探测器 | 个 | 12 |
| 14 |  030904006002 |  消防报警电话插孔（电话） | 个 | 4 |
| 15 |  030904003001 |  消火栓按钮 | 个 | 6 |
| 16 |  030904007001 |  消防广播（扬声器） | 个 | 10 |
| 17 |  030904005001 |  声光报警器 | 个 | 2 |
| 18 |  030507014001 |  楼层显示器 | 台 | 2 |
| 19 |  031103025001 |  火灾自动系统FAS分线箱 | 个 | 2 |
| 20 |  030904008001 |  输入模块 | 个 | 2 |
| 21 |  030904008002 |  输入输出模块 | 个 | 1 |
| 22 |  030607001001 |  短路隔离器 | 台 | 6 |
| 23 |  030408002001 |  信号总线WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 200 |
| 24 |  030408002002 |  消防广播线WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 53 |
| 25 |  030411004003 |  绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 | m | 125 |
| 26 |  030408002003 |  控制线WDZN-KYJY-4x1.5 | m | 200 |
| 27 |  030411001003 |  紧定式镀锌钢导管JDG20 | m | 50 |
| 28 |  030905001001 |  自动报警系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | **空调安装** |  |  |
| 1 |  030701003001 |  直流变频室外机MDV-200W/DSN1-FIT(E1) | 台 | 1 |
| 2 |  030701003002 |  直流变频室外机MDV-450(16)W/D2SN1-8U3 | 台 | 1 |
| 3 |  030701004002 |  风管式室内机MDV-D112T2/BP3DN1-E(B) | 台 | 1 |
| 4 |  030701003003 |  两面出风吸顶机MDV-D28Q2/BP3N1-A | 台 | 1 |
| 5 |  030701003004 |  四面出风吸顶机MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 台 | 1 |
| 6 |  030701003005 |  四面出风吸顶机MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 台 | 4 |
| 7 |  030701003006 |  四面出风吸顶机MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 台 | 1 |
| 8 |  030701003007 |  四面出风吸顶机MDV-D63Q4/BP3N1-EF | 台 | 1 |
| 9 |  030701003008 |  四面出风吸顶机MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 台 | 1 |
| 10 |  030701003009 |  一拖一吸顶机CAFN-X72TRQ4（220V) | 台 | 1 |
| 11 |  030108001001 |  变频柜式离心风机风量 | 台 | 1 |
| 12 |  031002001002 |  管道支架制作安装 | kg | 120 |
| 13 |  031001004009 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ6.5 | m | 62 |
| 14 |  031001004008 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ9.5 | m | 110 |
| 15 |  031001004007 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ12.7 | m | 79 |
| 16 |  031001004006 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ15.9 | m | 86 |
| 17 |  031001004005 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ19.1 | m | 42 |
| 18 |  031001004004 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ22.2 | m | 18 |
| 19 |  031001004010 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ25.4 | m | 26 |
| 20 |  031001004003 |  脱氧亚磷无缝铜管Φ28.6 | m | 34 |
| 21 |  031208002001 |  橡塑海绵20mm | m3 | 1 |
| 22 |  031001001001 |  冷凝水镀锌钢管DN25 | m | 72 |
| 23 |  031001001003 |  镀锌钢管DN32 | m | 10 |
| 24 |  031001001004 |  镀锌钢管DN40 | m | 8 |
| 25 |  030702001001 |  镀锌薄钢板矩形风管1.0mm | m2 | 52 |
| 26 |  031208003001 |  B1级橡塑发泡材料保温 | m3 | 1.3 |
| 27 |  030703001001 |  多叶调节风阀200\*200 | 个 | 10 |
| 28 |  030703001002 |  70°防火阀500\*200 | 个 | 1 |
| 29 |  030703001003 |  70°防火阀500\*300 | 个 | 1 |
| 30 |  030703001004 |  止回阀500\*300 | 个 | 1 |
| 31 |  030404022001 |  空调温控器 | 台 | 14 |
|  |  | **排风工程** |  |  |
| 1 |  030108001002 |  PP变频离心风机 | 台 | 1 |
| 2 |  030701002001 |  活性炭处理箱 | 台 | 1 |
| 3 |  030702001002 |  PP板厚：8mm风管800\*400 | m2 | 48 |
| 4 |  030702001003 |  PP板厚：5mm风管600\*300 | m2 | 36 |
| 5 |  030702001004 |  PP板厚：4mm风管400\*300 | m2 | 16.8 |
| 6 |  030702001005 |  PP板厚：5mm风管300\*250 | m2 | 7.7 |